**Spiegeltv.html**

1. **轮播大图：**

mues-tec.spiegeltv\_mirrortv\_b\_1.jpg

mues-tec.spiegeltv\_mirrortv\_b\_2.jpg

mues-tec.spiegeltv\_mirrortv\_b\_3.jpg

mues-tec.spiegeltv\_mirrortv\_b\_4.jpg

mues-tec.spiegeltv\_mirrortv\_b\_5.jpg

1. **轮播产品：**

mues-tec.spiegeltv\_mirrortv\_sp1.jpg

mues-tec.spiegeltv\_mirrortv\_sp2.jpg

mues-tec.spiegeltv\_mirrortv\_sp3.jpg

1. **内容：**
   1. mues-tec.spiegeltv\_mirrortv\_p\_1.jpg
      1. fic12\_1.jpg  
         **Kundenspezifisch**  
         Individuell hergestellter Spiegel TV
      2. fic10\_1.jpg  
         **LED Beleuchtung**  
         Freie Beleuchtungsoptionen
   2. mues-tec.spiegeltv\_mirrortv\_p\_2.jpg
      1. fic11\_1.jpg

**IP65**Schutzklasse für den Nassraum

* + 1. fic11\_2.jpg  
       **Triple Tuner**für Satellit, Kabel & Antenne(DVB-T2/C/S2)
  1. mues-tec.spiegeltv\_mirrortv\_p\_3.jpg
     1. fic13\_2.jpg  
        **Lautsprecher**Modernste Vibrations-Resonanz-Technik
     2. fic12\_2.jpg  
        **Qualität**Made in Germany

**\*\*\*大字: Helvetica, light, 50pt; 小字: Helvetica, light, 30pt\*\*\***

1. **Sieben Schritte zu Ihrem Spiegel**

**Wählen Sie die Größe**

**Wählen Sie das Spiegelglas**

**Wählen Sie die TV Größe**

**Wählen Sie die Beleuchtung**

**Platzieren Sie die Beleuchtung**

**Wählen Sie die Antibeschlag Funktion (optional)**

**Wählen Sie das Zubehör (optional)**

**\*\*\*大字: Helvetica,regular , 40pt; 小字: Helvetica, regular , 20pt\*\*\***

**Mehr Info >**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clear Diamond GL-1050 | Black Diamond GL-1060 | Ghost Diamond GL-1070 | Crystal Diamond GL-1080 |
| Farbe des Spiegels | Silbern | Schwarz | Leicht bräunlich | Kristall |
| Ideale Räumlichkeit | Badezimmer & Umkleide | Wohn & Schlafbereich | Wohn & Schlafbereich | Gewerbliche Anwendungen |
| Eigenschaften | TV unsichtbar (100%) | TV unsichtbar (95%) | TV unsichtbar (95%) | TV sichtbar |
| Glasdicke | 6mm | 6mm | 5mm | 6mm |
| Kanten | Poliert | | | |
| Glasart | Beschichtetes Floatglas | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 18,5“ / 47cm TV | 22“ / 56cm TV | 32“ / 81cm TV |
| Schutzart Klasse | IP 65 | | |
| Lautsprecher | 3 Watt, 8 Ohm | | |
| Wandbefestigungssystem | Ösen-Vorbohrung | | |
| Unter-/Aufputz | Standardmäßig für Aufputz. Unterputz nach Wunsch | | |
| Kühlung | Passiv | | |
| Energieklasse | A | B | |
| Betriebsspannung | 12 Volt DC über externes Netzteil | | |
| Bildschirmtyp | LED Panel / 16:9 | | |
| TV Tuner | DVB-T2/C/S2 mit CI Slot | | |
| Im Lieferumfang enthalten | Spiegel TV / Wasserdichte Fernbedienung / Handbuch | | |