**Keuchen\_smart.html**

1. **轮播大图：**

mues-tec.kuechensmart\_kitchensmart\_b\_1.jpg

mues-tec.kuechensmart\_kitchensmart\_b\_2.jpg

mues-tec.kuechensmart\_kitchensmart\_b\_3.jpg

mues-tec.kuechensmart\_kitchensmart\_b\_4.jpg

mues-tec.kuechensmart\_kitchensmart\_b\_5.jpg

1. **轮播产品：**

mues-tec.kuechensmart\_kitchensmart\_sp.jpg

1. **内容：**
   1. mues-tec.kuechensmart\_kitchensmart\_p\_1.jpg
      1. fic16\_1.jpg  
         **Digitale Schranktür**  
         Ersetzt herkömmliche Schranktür
      2. fic14\_1.jpg  
         **Android**  
         Android Betriebssystem
   2. mues-tec.kuechensmart\_kitchensmart\_p\_2.jpg
      1. fic14\_2.jpg

**Touchscreenr**Rezepte immer zur Hand

* + 1. fic16\_2.jpg  
       **Kamera & Mikrofon**Video Chat & Sprachsteuerung
  1. mues-tec.kuechensmart\_kitchensmart\_p\_3.jpg
     1. fic15\_2.jpg  
        **IP65 & 12 Volt**Wasserdicht & Niederstrom
     2. fic15\_1.jpg  
        **Smart Home**Mühelose Anbindung zur Smart Home Steuerung

**\*\*\*大字: Helvetica, light, 50pt; 小字: Helvetica, light, 30pt\*\*\***

**Finden Sie ihren Küchen Smart**

|  |  |
| --- | --- |
| **21,5”/54cm HD LED** | **21,5”/54cm**  **HD LED** |
| **B**  **Energieklasse** | **B**  **Energieklasse** |
| **101 x 60cm**  **Breite x Höhe** | **101 x 60cm**  **Breite x Höhe** |
| **Android 6.0**  **system** | **Android 8.0**  **system** |

**\*\*\*大字: Helvetica,regular , 40pt; 小字: Helvetica, regular , 20pt\*\*\***

**Mehr Info >**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **SM-2150/2151** |
| Bildschirmdiagonale | 21.5" / 54cm LED |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Touch Screen | 10 point capacitive touch screen |
| Helligkeit | 700 cd/m2 |
| System | RK3288, Cortex A17, 4 Cores 1.8 GHZ / Mail-T764 4 Cores 700 MHZ |
| Anschlüsse | USB, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI |
| Stromversorgung | 12V DC, 30W, SBY 0.5W |